Сатып алынатын тауардың техникалық ерекшелігі
Сатып алынатын Тауардың атауы: деректерді сақтау жүйесі
Деректерді сақтау жүйесінің (бұдан әрі — ДСЖ) техникалық сипаттамаларына мынадай талаптар қойылады[endnoteRef:1]: [1:  Әлеуетті жеткізушілердің назарына! Осы техникалық ерекшелікте (бұдан әрі - ТЕ) жазылған техникалық талаптар міндеттер негізінде ТЕ-те сипатталған жабдық сатып алынатын «Мемлекеттік кредиттік бюро» АҚ (бұдан әрі - Тапсырыс беруші) талаптарын көрсетеді.
Қате басылуы, қандай да бір параметрлер бойынша талаптардың дұрыс түсіндірілмеуі не қарама-қайшы талаптар болуы мүмкін ТЕ тармақтары бойынша сұрақтар туындаған жағдайда әлеуетті өнім беруші Тапсырыс берушіге сатып алу порталындағы арнайы нысан арқылы сұрақ қоя алады, ал ол қол жетімсіз болған жағдайда кеңейтілген түсініктемелер алу үшін zakup@mkb.kz сұрау салу жібере алады.
Ұсынылатын тауардың сәйкестігін растау үшін әлеуетті өнім беруші өзінің ТЕ -де Тапсырыс берушінің әрбір талабына жауап беруі тиіс. Ішінара келісілген не кейбір тармақтар алып тасталған жағдайда, ТЕ Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес келмейді деп танылады.
] 

	№
	Сипаттамасы
	Талап

	1.
	ДСЖ өндіруші
	(Порталда құжаттарды тапсыру кезеңінде әлеуетті өнім беруші толтырады https://zakup.nationalbank.kz)

	2.
	ДСЖ Үлгі
	(Порталда құжаттарды тапсыру кезеңінде әлеуетті өнім беруші толтырады https://zakup.nationalbank.kz)

	3.
	ДСЖ Өндіріс жылы 
	(Порталда құжаттарды тапсыру кезеңінде әлеуетті өнім беруші толтырады https://zakup.nationalbank.kz)

	4.
	Форма факторы
	Стандартты 19 дюймдік " серверлік тірекке орнату үшін 3U аспайтын тірек. ДСЖ ұзындығы 1200 мм ден аспауы керек;

	5.
	ДСЖ салқындату түрі
	Белсенді, әуе

	6.
	ДСЖ саны
	1 дана

	7.
	Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар
	Әлеуетті жеткізушілердің назарына!

Тендерлік өтінім беру сатысында әлеуетті өнім берушіге мыналарды қамтамасыз ететін хат ұсыну қажет: 
1. Жеткізілімге ұсынылатын ДСЖ өндірушісінің немесе оның өңірлік өкілдігінің (өкілінің) немесе дистрибьюторының әлеуетті өнім берушіні авторизациялауын растау;
2. П2-де сипатталған ДСЖ Тапсырыс берушіге әлеуетті өнім берушіге жеткізу құқығын беру. 
Егер құжаттар шет тілінде орындалса, онда әлеуетті өнім беруші өзінің тендерлік өтінімінің құрамында осындай құжаттардың нотариат куәландырған аудармаларының электрондық көшірмелерін ұсынады.

1. EOL (End of life) және EOS (End of service) мерзімі жеткізілетін ДСЖ кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін жеткізілімге қабылданбайды.
2. Техникалық сипаттамалары: процессор, жедел жады, ДСЖ -ның пайдалы көлемі, порттар мен интерфейстер саны, сондай-ақ деректерді беру жылдамдығы осы техникалық сипаттамада Тапсырыс беруші[endnoteRef:2] сипаттаған техникалық сипаттамалардан асып түседі, бірақ техникалық сипаттамаларды Тапсырыс берушінің өзі көрсеткендерден төмен түсіруге қатаң тыйым салынады. [2:  Тапсырыс беруші - «Мемлекеттік кредиттік бюро» АҚ] 

3. Бастапқы баптау ДСЖ орнатудың нақты орны бойынша ДСЖ өндірушісінен инженерлердің құралдарымен және күштерімен орындалуы тиіс;
4. Егер ДСЖ орнатқаннан кейін ДСЖ-ны одан әрі пайдалануға кедергі келтіретін ақау немесе ақау анықталса, онда ДСЖ-ны бөлшектеу және сервистік орталыққа тасымалдау жөніндегі барлық жұмыстарды өнім беруші өз күшімен және өз есебінен орындайды.

	АШТ жеткізілетін техникалық сипаттамалар мен функционалдылыққа қойылатын талаптар

	8.
	ДСЖ дискінің ішкі жүйесіне қойылатын талаптар

	1. Жеткізілетін ДСЖ архитектураның NVMe Flash негізінде құрылуы керек, тек NVMe пайдалануға рұқсат етіледі - SSD немесе HDD дискілерін пайдаланбай;
2. Жеткізілетін ДСЖ дискінің көлемі raid-ті ескере отырып, қысу мен қайталануды есепке алмағанда, кемінде 220 ТиБ (usable space) болуы тиіс. Бұл ретте, барлық көрсетілген көлем қосымша кеңейту сөрелерін қоспай, бір АШТ-ға орналастырылуы тиіс; 
3. [bookmark: _GoBack]Жеткізілетін ДСЖ конфигурациясы бір RAID-топтан кез келген екі диск бір мезгілде істен шыққан кезде деректерге қол жеткізуді тоқтату мүмкіндігін немесе осындай артықтық технологияларын болдырмауы тиіс;
4. Модульдердің "ыстық" резервтеу дискілерінің (Hot spare) саны-кемінде 2 дана. Пайдалы сыйымдылықты жасау үшін пайдаланылатын екі дискінің сыйымдылығына тең немесе одан асатын сыйымдылық резервтелген жағдайда, ыстық резервтің дискілерін резервтеуге ұқсас технологияға жол беріледі;
5. ДСЖ NVMe дискілерін қолдайтын қосымша диск сөрелерін қосу арқылы диск көлемін ұлғайта алуы керек.
6. ДСЖ контроллерлерінің бірі істен шыққан кезде ДСЖ өнімділігі тозбауы тиіс.

	9.
	ДСЖ өнімділігіне қойылатын талаптар
	Деректерді сақтау жүйесінің өнімділігі келесі жағдайларда кемінде 700 000 IOPS болуы керек:
1. Блок өлшемі 32К 
2. Random Read / Write operations 70/30
3. Деректерді қысу және қайталау кіреді

Inline сығымдау және деректерді қайталау алгоритмдері қосылған кезде, ДСЖ контроллерлеріндегі жүктемеге және оған қосылған кеңейту сөрелерінің санына қарамастан, ДСЖ барынша қолжетімді көлемнің 80% - на дейін толтырған кезде дискілердің жауап беру уақыты 1 миллисекундтан аспауы тиіс.

	10.
	ДСЖ функционалына қойылатын талаптар
	1. ДСЖ кіріктірілген жүйемен, ДСЖ өнімділігін мониторингтеу жүйесімен жабдықталуы тиіс, ол мынадай ақпаратты береді: ДСЖ жай-күйі, деректердің сығылу дәрежесі, бос және бос орын саны, репликация бойынша деректер, диск ішкі жүйесінің жауап беру уақытының көрсеткіштері, Fiber Channel порттары бойынша деректерді беру жылдамдығы, IOPS көрсеткіштері. Барлық көрсетілген көрсеткіштер нақты уақыт режимінде де, сақтау тереңдігі кемінде 1 жыл ретроспективті деректерді көру мүмкіндігімен де қол жетімді болуы керек;

2. Қолжетімділіктің жоғары деңгейін қамтамасыз ету үшін ДСЖ Тапсырыс берушіге және ДСЖ өндірушісіне техникалық қолдау көрсету қызметіне мыналарды қамтитын маңызды оқиғалар туралы хабарламалар жіберу жүйесімен жабдықталуы тиіс: бос орынды жоғары кәдеге жарату, интерфейстермен проблема, ДСЖ жинақтауыштарының істен шығуы, микрокодты жаңарту қажеттілігі, ДСЖ серверлерінен ажырату. Көрсетілген оқиғалар туындаған кезде ДСЖ Тапсырыс берушіні баптау кезінде көрсетілген электрондық пошта мекенжайлары бойынша автоматты түрде хабардар етуге, сондай-ақ жүйелік журналдарды автоматты түрде жібере отырып, техникалық қолдау қызметіне автоматты түрде жүгінуге бастамашылық етуге тиіс. 

3. ДСЖ-да орналасқан Тапсырыс берушінің барлық деректерін 100% қамти отырып, деректерді жаһандық қысу мен қайталаудың кіріктірілген функционалымен жарақтандырылуы тиіс. Көрсетілген функционалға лицензиялар қажет болған жағдайда, олар ДСЖ-мен бірге ұсынылған модельге қол жетімді ең жоғары сыйымдылыққа жеткізілуі керек;

4. Жеткізілетін ДСЖ архитектурасы істен шыққан компоненттерді (контроллерлер, NVMe дискілері, енгізу-енгізу тақталары, оптикалық кабельдер, қуат көздері, салқындату модульдері және т. б.) ДСЖ өнімділігін бұзбай және бұзбай ауыстыру мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс;

5. ДСЖ микрокодын жаңарту процесі тапсырыс берушімен келісім бойынша ДСЖ өндірушісін техникалық қолдау күштерімен орындалуы тиіс. Микрокодты жаңарту үшін ДСЖға кіріктірілген функционалдылықты пайдалану керек ол бүкіл процесті қашықтан орындауға мүмкіндік береді Тек Стандартты ДСЖ құралдарын қолданады;

6. Микрокодты жаңарту процесін орындау кезінде ДСЖ өнімділігі тозбауы тиіс;
 
7. Snapshot файлдық жүйенің (бұдан әрі – snapshot) суреттерімен тәуелсіз жұмыс режимін қолдауы керек. Snapshot-тың кез келгенін жойған кезде, басқа Snapshot-ты автоматты түрде жоюға болмайды.

8. ДСЖ тұтынушы ДСЖ да құрылатын датасторлар үшін қажетті басымдықтарды белгілеу үшін qos функционалымен жарақтандырылуы тиіс; 

9. Жеткізілетін ДСЖ саны кемінде 2 дана болатын контроллерлер "Active – Active" режимінде жұмысты қамтамасыз етуі тиіс.

10. CPU контроллерлерінің архитектурасы-x86;

	11.
	Қолдау көрсетілетін хаттамалар
	Жеткізілген ДСЖ қосымша бағдарламалық жасақтама лицензияларын немесе аппараттық компоненттерді қоспай келесі хаттамаларды қолдауы керек: NVMe over FC, iSCSI

	12.
	ДСЖ интерфейстері
	ДСЖ-да орнатылған әрбір контроллер келесі сипаттамалары бар интерфейстермен жабдықталуы керек:
1.	Fiber Channel (FC) саны кемінде 8 дана. Әр интерфейстің деректер жылдамдығы секундына кемінде 32 гигабит болуы керек.
2.	Әрбір FC интерфейсі кемінде 32 гигабит өткізу қабілеті бар SFP трансиверімен және ұзындығы 5 метр LC/LC OM4 1m Duplex оптикалық патчкордымен жабдықталуы керек;
3.	Қашықтан басқару үшін RJ-45 интерфейсі-кемінде 2 дана. Әр интерфейстің берілу жылдамдығы секундына кемінде 100 мегабит болуы керек;
4.	Әрбір RJ-45 интерфейсі cat сымымен патчпен жабдықталуы керек.6e ұзындығы 5 метр


	13.
	ДСЖ қуат көздері
	Қуат көздерін сертификаттау деңгейі-80 PLUS Platinum-дан төмен емес;

Саны-кемінде 2 дана;

Қуат көздерінің қуаты максималды жүктеме кезінде ДСЖ толық жұмыс істеуін қамтамасыз етуі керек;

Бір қуат көзінің істен шығуы ДСЖ өнімділігіне әсер етпеуі керек.

	 14.
	ДСЖ жеткізу жинағы
	1. 19 дюймдік тірекке CFD орнатуға арналған барлық қажетті материалдар жиынтығы;
2. қуат кабельдері-әрбір ДСЖ қуат көзіне кемінде бір кабель;
3. ДСЖ жергілікті конфигурациясы үшін барлық қажетті кабельдер мен адаптерлер.

	     15.
	ДСЖ кепілдігі
	1. ДСЖ-дағы кепілдік кезеңі екі Тараптың уәкілетті өкілдері тауарды қабылдау-беру актісіне қол қойған күннен бастап кемінде 60 айды құрауы тиіс;

2. Кепілдіктің мәртебесі және оның қолданылу мерзімі ДСЖ өндірушісінің Веб-ресурсында көрсетілуі және Тапсырыс берушінің қарауы үшін қолжетімді болуы тиіс;

3. Кепілдік кезеңі ішінде (60 ай) – өтінімдерді техникалық қолдау арқылы қабылдау тәулік бойы, демалыс және мереке күндерінсіз (7 x 24 x 365) және ашық өтінімге реакция уақыты келесі жұмыс күнінен аспайтын мерзімде жүзеге асырылады.

4. Тендерлік өтінім беру сатысында әлеуетті өнім берушіге ДСЖ өндірушісінен немесе Қазақстан Республикасының аумағындағы өңірлік өкілдіктен (өкілден) немесе оның ресми Дистрибьюторынан Қазақстан Республикасының аумағында келесі жұмыс күні ДСЖ-ның жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру үшін қажетті ҚҚК[endnoteRef:3] бар жергілікті қоймалар бар екендігі туралы кепілдік хат ұсыну қажет. [3:  ҚҚК - «қосалқы бөлшектер, құрал-саймандар мен керек-жарақтар» қысқартуы] 


5. Тапсырыс берушіге ДСЖ өндірушісін техникалық қолдауға өтінімдерді ашу үшін кемінде 2 әдіс қолжетімді болуы тиіс:
Тапсырыс берушінің елінде қол жетімді тегін телефон нөмірі;
Өндірушінің веб-сайты ДСЖ өтініш беру үшін веб-нысаны бар немесе жеке кабинет;
Электрондық пошта арқылы өтініш беру;
Техникалық қолдауға жүгіну, сондай-ақ ДСЖ жай-күйіне мониторингті жүзеге асыру мүмкіндігі үшін ДСЖ өндірушісінің ресми мобильді қосымшасы;
6.  Техникалық қолдау және кепілдік техникалық және кепілдік қолдаудың қолданылу кезеңінде ресми түрде сатып алынатын қосымша компоненттерді қоса алғанда, жеткізілетін ДСЖ-ның барлық компоненттеріне қолданылуы тиіс.

	16.
	Қосымша шарттар
	Шартты орындауға байланысты өнім берушінің кедендік, көліктік және өзге де шығындарының құны тауардың құнына кіреді.

	17.
	ДСЖ жеткізу мерзімі
	Шарт күшіне енген күннен бастап 120 күнтізбелік күн.

	18.    
	Жеткізу мекенжайы
	ДСЖ Қазақстан Республикасы, Астана қ., Абай даңғылы, 47А мекенжайы бойынша жеткізілуі және орнатылуы қажет
ДСЖ жеткізу, тасымалдау, тиеу, түсіру, тасымалдау, буып-түю, орау, орау, жеткізуші жүзеге асырады.
ДСЖ орнатқаннан кейін жеткізуші ДСЖ-дан барлық қаптаманы (қораптар, паллеттер, көбік, пленка және т. б.) дербес алып тастауы керек








