Техническая спецификация закупаемого товара
Наименование закупаемого товара: Система хранения данных
К техническим характеристикам Системы хранения данных (далее — СХД) предъявляются следующие требования:[endnoteRef:1] [1: 
 Вниманию потенциальных поставщиков! Технические требования, изложенные в данной технической спецификации (Далее - ТС), отражают требования АО “Государственного кредитного бюро” (Далее - Заказчика) на основе задач под которые приобретается оборудование, описанное в ТС. 
В случае возникновения вопросов по пунктам ТС, возможно содержащих опечатку, не верное толкование требований по тем, или иным параметрам, либо противоречивые требования, потенциальный поставщик может задать вопрос Заказчику через специальную форму на портале закупок, а в случае её не доступности, отправить запрос на zakup@mkb.kz для получения расширенных пояснений.
Для подтверждения соответствия предлагаемого товара, потенциальный поставщик в своей ТС должен дать ответ на каждое требование Заказчика. В случае частичного согласия, либо исключения некоторых пунктов, ТС будет признано не соответствующей требованиям Заказчика.] 

	№
	Характеристика
	Требование

	1.
	Производитель СХД
	(Заполняется потенциальным поставщиком на этапе подачи документов на портале https://zakup.nationalbank.kz)

	2.
	Модель СХД
	(Заполняется потенциальным поставщиком на этапе подачи документов на портале https://zakup.nationalbank.kz)

	3.
	Год производства СХД
	(Заполняется потенциальным поставщиком на этапе подачи документов на портале https://zakup.nationalbank.kz)

	4.
	Форм фактор СХД
	Стоечный, не более 3U для установки в стандартную 19-ти дюймовую” серверную стойку. Длина СХД не должна превышать 1200 мм;

	5.
	Тип охлаждения СХД
	Активное, воздушное

	6.
	Количество СХД
	1 штука.

	7.
	Требования к потенциальному поставщику

	Вниманию потенциальных поставщиков!

На стадии подачи тендерной заявки Потенциальному поставщику необходимо предоставить письмо, которое будет обеспечивать следующее: 
1. Подтверждать авторизацию потенциального поставщика производителем предлагаемого к поставке СХД или его региональным представительством (представителем) или дистрибьютором;
2. Наделять потенциального поставщика правом на поставку для Заказчика СХД описанного в п2. 
Если документы выполнены на иностранном языке, то Потенциальный поставщик в составе своей тендерной заявки предоставляет электронные копии нотариально засвидетельствованных переводов таких документов.

1. К поставке не принимается СХД чей срок EOL (End of life) и EOS (End of service) наступит раньше, чем наступит завершение гарантийного периода на поставляемое СХД.
2. Допускается поставка СХД чьи технические характеристики такие как: процессор, оперативная память, полезный объём СХД количество портов и интерфейсов а так же скорость передачи данных превосходят технические характеристики описанные Заказчиком[endnoteRef:2] в данной технической спецификации,  но категорически запрещается понижение технических характеристик ниже тех что указаны самим Заказчиком. [2:  Заказчик – АО “Государственное кредитное бюро”] 

3. Первоначальная настройка должна выполняться по фактическому месту установки СХД средствами и силами инженеров от производителя СХД;
4. [bookmark: _GoBack]В том случае, если после установки СХД выявится брак либо дефект, который препятствует дальнейшему использованию СХД, то все работы по демонтажу и транспортировке СХД в сервисный центр, Поставщик выполняет своими силами и за собственный счёт.

	Требования к техническим характеристикам и функционалу поставляемой СХД

	8.
	Требования к дисковой подсистеме СХД

	1. Поставляемая СХД должна быть построена на базе NVMe Flash архитектуры, допускается использование только NVMe- без использования SSD или HDD дисков;
2. Дисковый объём поставляемой СХД должен составлять не менее 220 ТиБ  (usable space), без учёта компрессии и дедупликации с учетом RAID. При этом, весь указанный объём должен быть размещен в одном СХД, без подключения дополнительных полок расширения; 
3. Конфигурация поставляемой СХД должна исключать возможность остановки доступа к данным при одновременном выходе из строя любых двух дисков из одной RAID-группы либо подобных технологий избыточности;
4. Количество дисков «горячего» резервирования (Hot spare) модулей – не менее 2 штуки. Допускается технология, аналогичная резервированию дисков горячего резерва при условии, что резервируется емкость, равная или превышающая емкость двух накопителей, используемой для создания полезной емкости;
5. СХД должна иметь возможность увеличения дискового объёма путём подключения к ней дополнительных дисковых полок c поддержкой NVMe дисков.
6. При выходе из строя одного из контроллеров СХД, производительность СХД не должна деградировать.

	9.
	Требования к производительности СХД
	Производительность системы хранения данных должна составлять не менее 700 000 IOPS при следующих условиях:
1. Размер блока 32К 
2. Random Read / Write operations 70/30
3. Компрессия и дедупликация данных включена
При включённых алгоритмах inline компрессии и дедупликации данных, при заполнении СХД до 80% от максимально доступного объёма, не зависимо от нагрузки на контроллерах СХД и количества подключённых к ней полок расширения, время отклика дисков не должно превышать 1 миллисекунд.

	10.
	Требования к функционалу СХД
	1. СХД должно быть оснащено встроенной системой, мониторинга производительности СХД, которая будет предоставлять информацию: о состоянии СХД, степени сжатия данных, количеству занятого и свободного места, данным по репликации, показателях времени ответа дисковой подсистемы, скорости передачи данных по портам Fiber Channel, Показателях IOPS. Все указанные показатели должны быть доступны для просмотра как в режиме реального времени, так и с возможностью просмотра ретроспективных данных с глубиной хранения не менее 1 года;

2. Для обеспечения высокого уровня доступности, СХД должно быть оснащено системой отправки уведомлений для Заказчика и службы технической поддержки производителя СХД о критических событиях к которым относятся: высокая утилизация свободного места, проблема с интерфейсами, выход из строя комплектующих СХД, необходимость обновления микрокода, отключение от СХД серверов. При возникновении указанных событий, СХД должно автоматически уведомить заказчика по указанным при настройке адресам электронной почты, а также инициировать автоматическое обращение в службу технической поддержки с автоматической отправкой системных логов.

3. СХД должно быть оснащено встроенным функционалом глобальной компрессии и дедупликации данных со 100% покрытием всех данных заказчика расположенных на СХД. При необходимости лицензий на указанный функционал, они должны быть поставлены вместе с СХД на максимально возможную ёмкость, доступную предлагаемой модели;

4. Архитектура поставляемой СХД должна обеспечивать возможность замены вышедших из строя компонентов (контроллеров, NVMe дисков, плат ввода-ввода, оптических кабелей, блоков питания, модулей охлаждения и. пр.) без прерывания обслуживания и деградации производительности СХД;

5. Процесс обновления микрокода СХД должен выполняться силами технической поддержки производителя СХД по согласованию с Заказчиком. Для обновления микрокода должен использоваться встроенный в СХД функционал который позволяет выполнять весь процесс удалённо используя только штатные средства СХД;

6. При выполнении процесса обновления микрокода, производительность СХД не должна деградировать;
 
7. СХД должно поддерживать режим независимой работы со снимками файловой системы (далее – Snapshot). При удалении любого из Snapshot, автоматическое удаление других Snapshot недопустимо.

8. СХД должно быть оснащено функционалом QoS для выставления Заказчиком необходимых приоритетов для создаваемых на СХД датасторах; 

9. Контроллеры с поставляемой СХД в количестве – не менее 2 штук, должны обеспечивать работу в режиме «Active – Active».

10.  Архитектура СPU контроллеров – x86;

	11.
	Поддерживаемые протоколы
	Поставляемая СХД должна поддерживать следующие протоколы без добавления дополнительных программных лицензий либо аппаратных компонентов: NVMe over FC, iSCSI

	12.
	Интерфейсы на СХД
	Каждый контроллер, установленный в СХД должен быть оснащен интерфейсами со следующими характеристиками:
1. Fibre Channel (FC) в количестве не менее чем 8 штук. Скорость передачи данных каждого интерфейса должна составлять не менее 32-х гигабит в секунду.
2. Каждый интерфейс FC должен быть укомплектован SFP трансивером с пропускной способностью не менее 32-х гигабит и оптическим патчкордом LC/LC OM4 1м Duplex длиной 5 метров;
3. Интерфейс RJ-45 для удалённого управления СХД – в количестве не менее чем 2 штуки. Скорость передачи каждого интерфейса должна составлять не менее 100 мегабит в секунду;
4. Каждый Интерфейс RJ-45 должен быть укомплектован патч кордом cat.6e длиной 5 метров

	13.
	Блоки питания СХД
	Уровень сертификации блоков питания – не ниже 80 PLUS Platinum;

Количество – не менее 2 штук;

Мощность блоков питания должна обеспечивать полноценное функционирование СХД при максимальной нагрузке;

Выход из строя одного блока питания не должен сказываться на производительности СХД.

	 14.
	Комплект поставки СХД
	1. Комплект всего необходимого материала для монтирования СХД в стойку 19 дюймов;
2. кабели питания – не менее одного кабеля на каждый блок питания СХД;
3. все необходимые кабели и переходники для локальной настройки СХД.

	     15.
	Гарантия на СХД
	1. Гарантийный период на СХД должен составлять не менее 60-ти месяцев c даты подписания уполномоченными представителями обеих Сторон Акта приёма-передачи Товара;

2. Статус гарантии и период её действия должен быть указан на Веб-ресурсе производителя СХД и быть доступным для просмотра Заказчиком;

3. В течение гарантийного периода (60 месяцев) – приём заявок технической поддержкой осуществляется круглосуточно, без выходных и праздничных дней (7 x 24 x 365) и временем реакции на открытую заявку не более чем следующий рабочий день.

4. На стадии подачи тендерной заявки Потенциальному поставщику необходимо предоставить гарантийное письмо от производителя СХД или регионального представительства (представителя) или его официального Дистрибьютора на территории Республики Казахстан, о том, что на территории Республики Казахстан имеются локальные склады с необходимыми ЗИП[endnoteRef:3] для восстановления работоспособности СХД на следующий рабочий день. [3:  ЗИП — сокращение от «запасные части, инструменты и принадлежности»
] 


5. Заказчику должны быть доступны не менее 2-х способов для открытия заявок в техническую поддержку производителя СХД:
Бесплатный телефонный номер доступный в стране Заказчика;
Веб сайт производителя СХД c веб формой для подачи заявки, либо личный кабинет;
Подача заявки через электронную почту;
Официальное мобильное приложение от производителя СХД для возможности обращения в техническую поддержку, а также осуществления мониторинга состояния СХД;

6. Техническая поддержка и гарантия должна распространяться на все компоненты поставляемой СХД, включая дополнительные компоненты, приобретаемые официально в период действия технической и гарантийной поддержки.

	16.
	Дополнительные условия
	Стоимость таможенных, транспортных и прочих затрат Поставщика, связанных с исполнением договора, входит в стоимость Товара.

	17.
	Срок поставки СХД 
	120 календарных дней с даты вступления Договора в силу.

	18.    
	Адрес поставки 
	СХД необходимо доставить и установить по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, пр.Абая, 47А
Доставка СХД, перевозка, погрузка, разгрузка, переноска, упаковка, распаковка, осуществляется Поставщиком.
После монтажа СХД Поставщик должен самостоятельно вывести всю упаковку от СХД (коробки, паллеты, пенопласт, пленки и.т.д)



